附件1

#### 四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

#### 麻醉手术中心麻精药品监控系统采购项目招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院麻醉手术中心麻精药品监控系统采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

二、项目要求

（一）本项目为分项报价，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本），经营范围必须具备电子产品或电子与智能化工程；

2. 法定代表人身份授权书（原件，见附件）,法定代表人和经办人身份证复印件；

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、运输费、企业管理费、税金等；

2.本项目要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“采购数量及其它”调整，中标价格将不接受调整。本项目招标控制价为人民币：45000.00元，超过控制价的做无效报价处理。

3.报价方式：分项报价。

4.采购数量及其它：见三、技术参数要求，并提供1年的维保服务。

5.支付方式：验收完成后按照合同约定支付。

三、技术参数要求

1、摄像机

1.1数量：9台

1.2参数

1.2.1 800万1/1.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

1.2.2最小照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.016Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0016Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR

1.2.3镜头: 2.8 mm@ F1.6, 水平视场角：102°，垂直视场角：55°，对角线视场角：120°；4 mm@ F1.6, 水平视场角：78°，垂直视场角：43°，对角线视场角：92°；6 mm@ F1.6, 水平视场角：50°，垂直视场角：27°，对角线视场角：59°；8 mm@ F1.6, 水平视场角：37°，垂直视场角：21°，对角线视场角：43°

1.2.4宽动态范围: 120dB

1.2.5视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG

1.2.6最大图像尺寸: 3840×2160

1.2.7存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能

1.2.8通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

1.2.9电源输出: DC12V 100mA

1.2.10Reset按键: 支持

1.2.11音频接口: 1对音频输入(Line in)/输出(Line out)接口,1个内置麦克风

1.2.12报警输入: 1路

1.2.13报警输出: 1路（三极管:超过30毫安建议加继电器）

1.2.14工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

1.2.15电源供应: DC:12V±25%;PoE:802.3af, class 3

1.2.16电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口

1.2.17功耗: DC12V : 7W Max; PoE:8.5W Max;

1.2.18红外照射距离: 最远30米

1.2.19红外波长: 850nm

1.2.2.防护等级: IP66

2.硬盘录像机

2.1数量：1台

#### 2.2参数

2.2.1可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接；

2.2.2录像分辨率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数视频输出 1路HDMI,VGA HDMI输出 4K（3840\*2160）/30Hz, 2K（2560\*1440）/60Hz， 1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz，1024\*768/60Hz VGA输出与HDMI异源，1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz， 1024\*768/60Hz 视频解码格式 H.265,Smart265,H.264,Smart264 解码能力 8\*1080P 同步回放 16 音频参数音频解码格式 G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）硬盘管理盘位 8个SATA

2.2.3接口单盘容量 最大支持8TB 录像管理录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份网络管理 网络协议 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、 DHCP（自动获取IP 地址）外部接口网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口 1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）报警输入 16 报警输出 4 一般规范电源规格 AC 220V 200W 功耗（不含硬盘） ≤30W 工作温度 -10℃～＋55℃ 工作湿度 10%--90% 机箱 2U机箱尺寸 445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）

3、硬盘

3.1数量：3块

3.2参数

3.2.1 IoT硬盘

3.2.2 8TB

3.2.3 7200RPM,SATA

4、交换机

4.1数量：1台

4.2参数

4.2.1提供16个百兆PoE电口，2个千兆广电复用口；

4.2.2支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准；

4.2.3支持iVMS-4200客户端管理；支持云管APP管理；

4.2.4支持安防网络拓扑管理、端口管理；支持远程升级；

4.2.5支持8芯供电；支持最远250m传输；支持红口保障；

4.2.6支持6KV防浪涌（PoE口）；

4.2.7支持PoE输出功率管理；百兆网络接入设计；线速转发；存储转发交换方式；

4.2.8坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性；

**附件2：采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

7、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

9、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

10、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）。

11、产品质量及货源保证书。

12、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

13、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

14、产品说明书或与投标型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。

15、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

16、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

17、封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：**

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

 2.其它服务：请供应商根据内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

 3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

 本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）